

*ПРАЙС-ЛИСТ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ*

***Действителен с 22.09.2022***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **250х120х65**  ***1 поддон = 384/352/336шт*.** | **Кирпич керамический одинарный**  **полнотелый рядовой (СТБ-1160-99)**  Водопоглощение не ниже 6%  Радионуклиды Аэфф = 173 бк/кг  Теплопроводность 0,503 Вт/(м\*С)  Масса 3,290кг. | | | Стоимость  за 1 тыс. шт.  руб. РБ | Стоимость  **м3\*** | Стоимость  **Одной штуки\*** |
| Ассортимент | | Морозостойкость |  |  |  |
| **М-200** | | **F75** | **507,61** | **259,90** | **0,51** |
| **250х120х65**  **1 поддон = 352шт.** | **Кирпич керамический одинарный**  **полнотелый рядовой (СТБ-1160-99)**  Водопоглощение не ниже 6%  Радионуклиды Аэфф = 173 бк/кг  Теплопроводность 0,503 Вт/(м\*С)  Масса 3,200кг. | | | Стоимость  за 1 тыс. шт.  руб. РБ | Стоимость  **м3\*** | Стоимость  **Одной штуки\*** |
| Ассортимент | | Морозостойкость |  |  |  |
| **М-150** | | **F75** | **465,31** | **238,24** | **0,47** |
| **М-175** | | **F75** | **486,47** | **249,07** | **0,49** |
| **М-200** | | **F75** | **507,61** | **259,90** | **0,51** |
| **М-250** | | **F75** | **528,77** | **270,73** | **0,53** |
| **250\*120\*65**  ***1 поддон = 352 шт. нат.*** | | **Кирпич керамический одинарный**  **пустотелый рядовой (СТБ-1160-99)**  Радионуклиды Аэфф =173 бк/кг  Водопоглощение не ниже 6%  Теплопроводность 0,374 Вт/(м\*С)  Масса 2,2 кг; | | Стоимость  за 1 тыс. шт.  условного кирпича  руб. РБ | Стоимость  **м3\*** | Стоимость  **Одной штуки\*** |
| Ассортимент | Морозостойкость |  |  |  |
| **М-150** | **F75** | **323,24** | **165,50** | **0,32** |
| **250х120х88**  ***коэффициент пересчета 1,354***  ***1 поддон = 432 шт. нат. (585 усл. штук.)*** | | **Кирпич керамический утолщенный**  **пустотелый рядовой (СТБ-1160-99)**  Водопоглощение не ниже 6%  Радионуклиды Аэфф = 173 бк/кг  Теплопроводность 0,397 Вт/(м\*С)  Масса 2,8кг; | | Стоимость  за 1 тыс. шт.  условного кирпича | Стоимость  **м3\***  **-** | Стоимость  **Одной штуки\*** |
| Ассортимент | Морозостойкость |  |  |  |
| **М-150** | **F75** | **325,39** | **166,60** | **0,44** |
| **М-175** | **340,19** | **174,18** | **0,46** |
| **М-200** | **354,97** | **181,74** | **0,48** |
| **250х120х138**  ***коэффициент пересчета 2,123***  ***1 поддон = 288 шт. нат. (611 усл. штук)*** | | **Блок керамический поризованный пустотелый 2NF (СТБ-1719-2007)**  Плотность 850-1000кг/м3  Радионуклиды Аэфф =211 бк/кг  Теплопроводность 0,220-0,256 Вт/(м\*С),  Масса 3,45-3,75 кг; | | Стоимость  за 1 усл.тыс. шт.  руб. РБ | Стоимость  **м3\*** | Стоимость  **Одной штуки\*** |
| Ассортимент | Морозостойкость |  |  |  |
| **М-150** | **F75** | **312,00** | **159,74** | **0,66** |
| **510\*100\*138**  ***коэффициент пересчета 3,609***  ***1 поддон = 120/108 шт. нат***  ***(433/390 усл. штук).*** | | **Блок керамический поризованный пустотелый 3,6 NF (СТБ-1719-2007)**  Радионуклиды Аэфф =173 бк/кг  D:\кирпичи\иконки\2.pngПлотность 1000кг/м3  Масса 7,2 кг; | | Стоимость  за 1 усл. тыс. шт.  руб. РБ | Стоимость  **м3\*** | Стоимость  **Одной штуки\*** |
| Ассортимент | Морозостойкость |  |  |  |
| **М-100** | **F15** | **312,00** | **159,74** | **1,13** |
| **250х250х138**  ***коэффициент пересчета 4,423***  ***1 поддон = 144 шт. нат. (637усл. штук)*** | | **Блок керамический поризованный пустотелый 4NF (СТБ-1719-2007)**  Плотность 900 кг/м3  Радионуклиды Аэфф =211 бк/кг  Теплопроводность 0,208 Вт/(м\*С)  Масса 7,40 кг; | | Стоимость  за 1 усл. тыс. шт.  руб. РБ | Стоимость  **м3\*** | Стоимость  **Одной штуки\*** |
| Ассортимент | Морозостойкость |  |  |  |
| **М-125** | **F75** | **312,00** | **159,74** | **1,38** |
| **М-150** | **F75** | **312,00** | **159,74** | **1,38** |
| D:\сайт наполнение\IMG_7405.JPG  **510х100х219**  ***коэффициент пересчета 5,728***  ***1 поддон = 72 шт. нат. (412 усл. штук)*** | | **Блок керамический поризованный пустотелый 5,7NF**  **(СТБ-1719-2007)**  Плотность 1000 кг/м3;  Радионуклиды Аэфф =179 бк/кг  D:\кирпичи\иконки\2.pngМасса 11,5-12,5 кг; | | Стоимость  за 1 усл. тыс. шт.  руб. РБ | Стоимость  **м3\*** | Стоимость  **Одной штуки\*** |
| Ассортимент | Морозостойкость |  |  |  |
| **М-100** | **F75** | **312,00** | **159,74** | **1,79** |
| **250х250х219**  ***коэффициент пересчета 7,019***  ***1 поддон = 96 шт. нат. (674усл. штук)*** | | **Блок керамический поризованный пустотелый 7NF**  **(СТБ-1719-2007)**  Плотность 1000 кг/м3;  Радионуклиды Аэфф =213 бк/кг  Теплопроводность 0,206-0,256  D:\кирпичи\иконки\2.pngВт/(м\*С)  Масса 13,7 – 14,5 кг; | | Стоимость  за 1 усл. тыс. шт.  руб. РБ | Стоимость  **м3\*** | Стоимость  **Одной штуки\*** |
| Ассортимент | Морозостойкость |  |  |  |
| **М-125** | **F75** | **312,00** | **159,74** | **2,19** |
| **510х250х138**  ***коэффициент пересчета 9,023***  ***1 поддон = 72 шт. нат. (650усл. штук)*** | | **Блок керамический поризованный пустотелый 9NF**  **(СТБ-1719-2007)**  Плотность 850 -950 кг/м3;  Радионуклиды Аэфф =211 бк/кг  Теплопроводность 0,180-0,186 Вт/(м\*С)  Масса 15,5-16,5 кг; | | Стоимость  за 1 усл. тыс. шт.  руб. РБ | Стоимость  **м3\*** | Стоимость  **Одной штуки\*** |
| Ассортимент | Морозостойкость |  |  |  |
| **М-100** | **F75** | **312,00** | **159,74** | **2,82** |
| **М-125** | **312,00** | **159,74** | **2,82** |
| D:\сайт наполнение\IMG_7416зеркало.jpg  **380х250х219**  ***коэффициент пересчета 10,669***  ***1 поддон = 60 шт. нат. (640 усл. штук)*** | | **Блок керамический поризованный пустотелый 10,6NF**  **(СТБ-1719-2007)**  Плотность 1000 кг/м3;  Радионуклиды Аэфф =179 бк/кг  D:\кирпичи\иконки\2.pngТеплопроводность 0,206 -0,256 Вт/(м\*С)  Масса 17,5-20,0 кг; | | Стоимость  за 1 усл.тыс. шт.  руб. РБ | Стоимость  **м3\*** | Стоимость  **Одной штуки\*** |
| Ассортимент | Морозостойкость |  |  |  |
| **М-100** | **F75** | **252,00** | **129,02** | **2,69** |

**Стоимость поддона** **25 рублей, 20 копеек,**

**Стоимость за м3 указана ориентировочно**

**Цены указаны в белорусских рублях с учетом НДС**

**Наличие продукции на складе уточняйте у наших специалистов.**